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                                                                            	Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, 
	ул. Бульвар Победы 15а,  
                                                                          	Тел/факс: (4855) 28-66-08, 8-930-101-04-02 
                                                                        	Сайт: www.condy-s.ru, 
                                                                          	e-mail: condy-s@mail.ru / dmi.condy-s@yandex.ru

Опросный лист на поставку центробежных вентиляторов

	 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АЦИЯ

	Дата запроса:
	

	Название организации: 
	Адрес организации: 

	Контактное лицо:
	Тел.: 
	e-mail:

	Профиль организации:
	

	Объект: 
	Адрес: 

	НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

	Тип вентилятора 
(ВЦ14-46,ВР80-75,ВЦП7-40 и т.д)
	
	
	
	
	
	
	

	Назначение вентилятора (где применяется ,особенности работы)
	
	
	
	
	
	
	

	Номер вентилятора по ГОСТ10616, соответствует номинальному диаметру рабочего колеса
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнение
	О-Общепромышленное
	
	
	
	 

	
	К-Коррозионностойкое  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Конструктивное исполнение (для радиальных вентиляторов ГОСТ 5976-2020), 

Исп. 1 – прямой привод
Исп. 5 –ременная передача
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	Направление вращения рабочего колеса и угол разворота спирального корпуса радиального вентилятора (со стороны входа воздуха): ГОСТ 5976-2020
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	РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	Производительность, м3/ч 

	

	Полное давление, Па 
	

	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

	Мощность двигателя, кВт
	 

	Частота вращения, об/мин.
	 

	Климатическое исполнение по
ГОСТ 15150-69
	У (-45°C÷40°C)
	УХЛ (-60°C÷40°C)
	Т (-10°C÷50°C)

	
	☐	☐	☐



	Категория размещения по
ГОСТ 15150-69
	1
	2
	3
	4

	
	☐	☐	☐	☐
	Степень защиты по ГОСТ 17494 «IPхх»
	 

	Напряжение сети, В/ Частота тока, Гц
	 

	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ

	Концентрация твердых примесей      __________мг/м3
	Температура перемещаемой среды______________°С

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

	Комплектация доп. опциями
	виброизоляторы
	
	
	

	
	щит управления
	
	

	

	
	гибкие вставки
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